Арт 4869

Автомобильный гаджет 4 в 1 SECURO

Инструкция по эксплуатации

Цифровой измеритель давления в шинах (манометр):

Нажмите кнопку ON для включения, на экране появится значение 0.00. Далее, нажимая кнопку ON, выберите величину измерения – PSI, BAR или KPA. В России принята европейская система измерения давления в шина в BAR. Манометр готов к работе.

Приложите насадку манометра к шпинделю клапана для накачки шины и аккуратно надавите. Убедитесь в плотном контакте и подержите несколько секунд, пока значение на экране станет постоянным. 
Через 25-30 секунд после измерения прибор отключается автоматически.

Измеритель давления можно предварительно настроить для индикации при опасных значениях. Для этого нажмите кнопку MODE  и удерживайте в течение 2-х секунд пока на экране значение не начнет мигать. Далее нажимайте кнопки UP (вверх) и DOWN (вниз) для выбора опасного значения. Оставьте допуск +/- 0,1 BAR.

Примечание: Для точных и правильных измерений следите за элементами питания. При необходимости замените батарейки. Для манометра используются 2 батарейки типа AG8 (Lr1120). 
Фонарик: для включения нажмите кнопку-переключатель на изделии.
- для работы фонарика необходимо 2 батарейки типа ААА (в комплект не входят)

- Правильно поместите батарейки в соотв. отсек, соблюдая полярность.
- Для замены откройте крышку и замените батарейки, соблюдая полярность

- не ставьте одновременно батарейки разных типов – Алкалиновые и Никелевые

Экстренный спасательный молоток: если Вы оказались в ловушке, в опасной ситуации, такой как пожар, ДТП, или под водой и двери автомобиля не открываются, в этой ситуации молоток может быть использован, для того чтобы быстро разбить окно. Расположите данный предмет в салоне, таким образом, откуда водитель или пассажир смогут легко до него дотянуться. При разбивании бокового окна, цельтесь в правый нижний угол рядом с зеркалом заднего вида. По возможности прикрывайте лицо, глаза и открытые участки тела. Хорошо размахнитесь при ударе, чтобы он получился максимально сильным. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ разбить ветровое (лобовое) стекло! 
При разбивании стекла образуется много мелких осколков. Соблюдайте меры предосторожности и используйте молоток ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗБИВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ БОКОВЫХ СТЕКОЛ В ЭКСРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ.

Экстренный нож для ремней безопасности: если Вы оказались в ловушке, в опасной ситуации, такой как пожар, ДТП, или под водой и систему ремней безопасности заклинило, Вы можете использовать специальный нож для ремней безопасности, для того чтобы освободить себя и пассажиров. Острый нож располагается в рукоятке предмета.
